[Música] navegación estelar principios básicos como expliqué en el último video los. Habitantes de taija interpretan el universo como un medio líquido de alta. Densidad , y alta vibración en el que un conjunto de armónicos intencionales. Usando pulsos de gravedad hacen que la vibración se condense en ondas.

Estacionarias que a su vez forman las partículas que cuando se combinan. Formarán todos los objetos sólidos también expliqué. Como cada pequeña partícula tiene una firma e identidad vibratorias únicas en. Todo el universo usando computadoras holísticas muy poderosas , y avanzadas podemos mapear.

Esas partículas en un grado muy. Exacto Aunque mapear cada una de ellas individualmente sería imposible no es. Necesario ya que se pueden dar valores promedio a grandes grupos de. Ellas con bastante exactitud porque están interconectadas de una forma matemática precisa.

Entre ellas , y también con todo lo demás para que nuestros ordenadores. Puedan anticipar , y predecir los valores que deben tener unas partículas concretas. En una determinada zona en caso de necesidad cuando tienes un mapa. Extenso hecho de valores matemáticos de part.

Y de cualquier área sin importar cuán grande o pequeña sea lo. Llamamos un mapa de frecuencias , y eso es lo que usan las. Naves Estelares para la navegación dejando los mapas convencionales como los de. La Tierra solo para navegación de cercano , y corto alcan a.

Baja velocidad lo que quiero decir con mapas convencionales similares a los. De la tierra son aquellos basados en coordenadas tridimensionales como x , y. , y z o como mapas bidimensionales como como uno hecho de papel. La computadora de una nave estelar tendrá toda la información necesaria para.

La navegación Interestelar en formato de mapa de frecuencia solamente. Y eso es más que suficiente para llevar la nave a cualquier. Parte aunque los mapas tradicionales todavía se usan. Pero simplemente no son prácticos cuando involucran grandes distancias , y velocidades cuando.

Una nave se mueve a Baja velocidad la tripulación. USA mapas tradicionales la mayor parte del tiempo , y cuando la nave. Viaja a un destino lejano usa principalmente mapas de frecuencias en este. Caso solo Deja los mapas tradicionales como referencia porque los seres como.

Todos nosotros todos ustedes incluidos prefieren pensar en términos de aquí , y. Allá , y de distancia , y no pensar en términos de relaciones matemáticas. Entre frecuencias podríamos decir que la tripulación de una nave estelar todavía. Utiliza mapas tradicionales para conservar algo de su cordura mental , y experiencia.

De vida porque cuando viaja a grandes distancias una nave estelar no. Se mueve a gran velocidad a cualquier velocidad lo que realmente hace. Es saltar del origen al destino , y no pasar de uno a. Otro el llamado modo de viaje hipervelocidad o hiperespacio funciona conociendo el.

Mapa de frecuencia Exacto del destino , y conociendo también el mapa de. Frecuencia Exacto del lugar de partida como expliqué antes cada partícula , y. Por lo tanto grupo de partículas , y lugar en el espacio. Grande , y pequeño tiene una frecuencia única la computadora de navegación ingresará.

La frecuencia exacta del mapa del destino deseado en el motor o. Motores de la nave que a su vez emular dicha frecuencia envolviendo. A toda la nave en un capullo toroidal de alta energía utilizando. El principio de frecuencia dominante este capullo de alta energía en el.

Que se encuentra la nave al emular la frecuencia exacta del destino. Cambiará la vibración , y la correlación matemática de todas las estructuras de. La nave , y todo lo que contiene para que coincida con la. Relación de frecuencia matemática exacta del lugar de destino por lo tanto.

La nave ya no vibra según el lugar de partida. Y si vibra según el lugar de destino usando el principio de. No localidad la nave ya no. Existirá en el lugar de partida , y de repente.

Existirá en el lugar de destino ya que ya no es vibracionalmente. Compatible con el primero como lo es con el segundo mundo el. Principio de no localidad Establece que las distancias , y la velocidad. Son tan ilusorias como lo es el tiempo siendo solo parte de.

La interpretación de alguien que tiene una experiencia en lo físico , y. No una propiedad intrínseca del universo como un todo desde el punto. De vista más expandido el tiempo el espacio las distancias , y la. Velocidad Son solo una ilusión no importa cuán convincente pueda ser esa.

Ilusión desde el punto de vista de la persona que lo experimenta. Todo este salto de navegación hace que la gente llame a las. Naves capaces de hacer esto naves de salto o un naves saltadoras. Existen protocolos a seguir para que las naves puedan ingresar con seguridad.

A uno u otro sistema Planetario por ejemplo deben salir de su. Asalto lo suficientemente lejos del planeta de destino habiendo indicado previamente su. Lugar de llegada a los controladores de tráfico espacial del planeta muy. Parecido a una puer en la tierra si una nave es grande.

, y pesada debe salir de su salto aún más lejos hasta un. Tercio de una unidad astronómica Esa es la distancia promedio entre la. Tierra , y el sol en sistema solar sol 13 , y a de. Ese punto de sala , y hasta que llegue a salvo a labita.

Planetaria la nave debe Navegar lentamente por debajo de la velocidad de. La luz utilizando únicamente la potencia del motor tradicional un dato interesante. Es que cuando una nev seo de su salto produce una perturbación. En el campo en el espacio alrededor de esa zona.

Y eso produce un estallido de rayos. Gamma el estallido es directamente proporcional al tamaño , y la masa de. La nave estelar este estallido de rayos. Gamma es una cola indicadora fácilmente detectable de una nave que sale.

Del hiperespacio , y es detectable desde la tierra con la tecnología actual. Esta perturbación en el campo del espacio donde la nave salió de. Su salto permanecerá allí como la. Estela que queda después de que una nave marítima pasa por el.

Agua después de todo el espacio es agua en un estado de. Alta vibración como expliqué en mi video anterior esta perturbación también tiene. Una frecuencia específica , y esta frecuencia coincide con la de lugar de. Partida de la misma manera cuando una nave salta al hiperespacio dejará.

En el lugar de partida otra perturbación temporal en el espacio que. También coincide con el destino previsto entonces durante unos segundos otra nave. Con sensores de alta potencia bien sintonizados puede saber a dónde ha. Ido la otra nave , y su computadora de navegación puede trazar el.

Rumbo efectivamente para seguirla otro principio básico de navegación es el llamado. Spesen como se traduce al inglés , y se refiere a cuando una. Nave estelar no salta directamente a su destino sale de su salto. En el espacio profundo por un instante antes de saltar nuevamente al.

Hiperespacio con una corrección de trayectoria esto se hace principalmente para eliminar. La Estela de frecuencia de cola indicadora que una nave. Deja atrás desde donde saltó inicialmente principalmente para cubrir sus huellas , y. Se usa principalmente como una maniobra de combate [Música] ah.